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第1章  招标公告

绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布系统项目招标公告
本招标项目 绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布系统项目（项目名称），招标人为绍兴市第七人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开 招标，有关内容如下：
一、招标项目概况
1、项目地点：项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。
2、建设规模：项目总建筑面积 107608.36平方米，其中：地上建筑面积70902.49平方米，地下建筑面积36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位800张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。
本次招标控制价：约107万元 （具体以审定后的招标控制价为准）。
3、招标范围：绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布专业图纸范围内的地下车库（B1F+B2F）、南区平层、北区平层、电梯设施等的分布线系统所有内容，包括设备采购、室内分布施工图的进一步深化设计、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、并最终通过验收，取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分），提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
如图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化(中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化，投标时承诺的信号提升方案需由中标人负责深化)，要求二次深化图加盖相应资质的章，经总包设计院审核认可并盖章，且优化方案必须经过招标人认可方能最终实施(如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并最终通过验收)，各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的，则相应设备或材料需变更为升级后的设备或材料并经招标人同意，费用也不再增加。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减。
4、资金来源：财政。
5、项目工期：90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，至本项目取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）之日止）。
6、质量要求：合格并取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）。
7、资格审查方式：资格后审。
8、是否属于政府采购工程☑否。
9、是否专门面向中小企业预留：☑否。
二、投标人资格要求
1、投标人自2023年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
2、投标人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3、投标人投标资格业绩：自2021年7月1日以来，完成过单个合同金额80万元及以上的建筑工程的无线室分项目。
备注：
①业绩证明资料须同时提供：提供业绩合同、通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》；
②业绩时间以《准予接入公网通知书》上的时间为准，金额以合同为准；
③项目其余特征内容在上述证明材料中未明确的（如综合类项目合同中无法体现无线室分的合同金额的），提供建设（代建）单位的证明材料，需加盖提供单位公章。
注：本项目中的“无线室分”是指：室内分布天线系统，是室内覆盖系统的重要组成部分，通过在建筑物内各个区域布放馈线及安装天线(或泄漏电缆)等措施，使信号均匀地分布在各区域，实现用户在任何时间、任何地方的移动通信。
4、本次招标不联合体投标。
三、招标文件获取
1、招标文件的获取时间：请于2026年  月  日08:30 时至2026年  月  日17:00时，在规定时间内将投标单位信息表发送至邮箱3937356533@qq.com，逾期或发错邮箱均不予受理。如出现重复收到同一家投标单位获取招标文件资料的，则以先收到者为准。
2、招标文件获取方式：招标代理工作人员在收到有效邮件后，在规定时间内将招标文件以邮件的形式点对点发送。
投标单位信息表
	投标单位名称
	联系人
	联系电话
	邮箱

	
	
	
	


3、招标文件工本费：0元
四、投标保证金：无
五、其他有关内容
1、评标入围方法：全入围。
2、评标方法：综合评估法。
3、中标方式：最高分中标。
4、投标文件递交：投标文件递交截止时间为2026年  月  日09：30，即交即走，不参加后续开标会。现场递交地址为绍兴市第七人民医院5楼会议室。
5、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
6、联系方式
招标联系人：戴潇洋，联系电话：0575-85397725；
招标代理联系人：韩钦，联系电话：15785860983。

招标人：绍兴市第七人民医院  
代建单位：绍兴市城发建设有限公司
招标代理机构：华汇工程设计集团股份有限公司
 2026年  月  日


第二章  投标人须知
前附表
	序号
	内            容

	1
	工程
综合
说明
	工程名称：绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布系统项目
[bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc68097079][bookmark: _Toc4690][bookmark: _Toc30847][bookmark: _Toc5024][bookmark: _Toc15640]建设规模：项目总建筑面积约 107608.36平方米，其中：地上建筑面积约70902.49平方米，地下建筑面积约36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位800张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。。
招标范围：本项目招标人指定范围内的的地基基础检测（桩基检测）、室内环境检测，见证取样检测，详见招标清单，具体做法与要求符合设计图纸、规范和建筑行业相关主管部门及招标人要求。
质量标准：合格并取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）。
项目工期：90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，至本项目取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）之日止）。
本次招标控制价：约107万元。（具体以审定后的招标控制价为准）。

	2
	资金来源：财政

	3
	1、投标人自2023年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
2、投标人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3、投标人投标资格业绩：自2021年7月1日以来，完成过单个合同金额80万元及以上的建筑工程的无线室分项目。
备注：
①业绩证明资料须同时提供：提供业绩合同、通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》；
②业绩时间以《准予接入公网通知书》上的时间为准，金额以合同为准；
③项目其余特征内容在上述证明材料中未明确的（如综合类项目合同中无法体现无线室分的合同金额的），提供建设（代建）单位的证明材料，需加盖提供单位公章。
注：本项目中的“无线室分”是指：室内分布天线系统，是室内覆盖系统的重要组成部分，通过在建筑物内各个区域布放馈线及安装天线(或泄漏电缆)等措施，使信号均匀地分布在各区域，实现用户在任何时间、任何地方的移动通信。
4、本次招标不联合体投标。

	4
	资格审查方式：采用资格后审

	5
	评标方法及标准：综合评估法，最高分中标。
评标入围办法：全部入围

	6
	投标有效期：60日历天，自投标截止之日起

	7
	投标保证金：无

	8
	提疑时间：2026年 月  日17:00前
提疑函递交邮箱：3937356533@qq.com

	9
	投标文件份数：资格审查正本1份，副本4份；
            技术标正本1份，副本4份；
商务标正本1份，副本4份。

	10
	投标文件递交时间：2026年  月  日09:00-09:30
投标文件递交截止时间：2026年  月  日09：30

	11
	开标会议时间：同投标截止时间
投标文件提交地点：绍兴市第七人民医院5楼会议室

	12
	履约担保金额：中标通知书发出15个工作日内中标人交纳中标价的2%作为履约保证金。
履约担保形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、保险机构保证保险保单等。
履约担保退还：在项目安装调试完成、递交完整的经济技术资料，并单项验收合格且无其他违约行为后予以退还（不计息）。
备注：中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。




[bookmark: _Toc22361][bookmark: _Toc29389650]一、总  则
一、工程说明
本工程说明详见前附表。
2、 招标范围及要求：
1、招标范围：绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布专业图纸范围内的地下车库（B1F+B2F）、南区平层、北区平层、电梯设施等的分布线系统所有内容，包括设备采购、室内分布施工图的进一步深化设计、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、并最终通过验收，取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分），提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
如图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化(中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化，投标时承诺的信号提升方案需由中标人负责深化)，要求二次深化图加盖相应资质的章，经总包设计院审核认可并盖章，且优化方案必须经过招标人认可方能最终实施(如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并最终通过验收)，各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的，则相应设备或材料需变更为升级后的设备或材料并经招标人同意，费用也不再增加。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减。
2、工作界面
通信室内分布系统：以机房为界，机房ODF箱至无线信号覆盖天线均由中标人实施，信号源接入由中标人协调运营商信源接入单位负责实施，桥架可以与弱电桥架共用。
3、技术标准
在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准和规范。投标人应清楚说明所提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等实际采用的标准和规范。当需采用国外标准和规范时，只有当其采用的标准和规范是国际公认的、适用的且等于或优于国内相关行业已实施标准和规范的要求时，此标准和规范才可能被接受。这些标准和规范包括（但不限于）：
（1）《中华人民共和国城市规划法》；
（2）《中华人民共和国电信条例》；
（3）《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》（YD/T2008-1993）；
（4）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
（5）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
（7）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）；
（8）《建筑物电子信息系统防雷设计规范》（GB50343-2012）；
（9）《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》（J15569-2021）；
（10）《通信系统机房设计》（GBKJ-90）；
（11）《绍兴市5G移动通信基础设施建设导则》（试行）；
（12）《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T51292-2018）；
（13）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
（14）《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》（GB51433-2020）。
4、招标清单：（此清单为招标人要求最低配置）
	序号
	货物名称
	规格
	参数
	单位
	数量

	1
	无源器件
	5dB耦合器（普通）-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	162

	2
	无源器件
	6dB耦合器（普通)-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	178

	3
	无源器件
	7dB耦合器（普通)-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	222

	4
	无源器件
	10dB耦合器（普通)-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	464

	5
	无源器件
	15dB耦合器（普通)-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	386

	6
	无源器件
	20dB耦合器（普通)-300W
	1.频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤2.3dB
6.耦合偏离度：±0.8dB
7.最小隔离度：≥23dB
	个
	156

	7
	无源器件
	二功分器（普通)-300W
	1、频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤3.3dB
6.带内波动：≤0.3dB
	个
	786

	8
	无源器件
	三功分器（普通)-300W
	1、频率范围：700MHz-3700MHz；功率容限：300W；总功率大于36dB以上型
2.三阶互调：≤-140dBm。
3.五阶互调：≤-155dBm
4.驻波比：≤1.3
5.插入损耗：≤5.2dB
6.带内波动：≤0.43dB
	个
	102

	9
	室内天线
	增强型室内全向单极化吸顶天线
	1.颜色：白色
2.方向性：全向
3.极化方式：垂直极化
4.工作频段：700-3700MHZ
5.平均功率容量：10w
6.驻波比≤1.4。
7.三阶互调≤-85dBm。
8.五阶互调：≤-122dBm
	副
	2226

	10
	室内天线
	室内定向单极化壁挂天线
	1.颜色：白色
2.方向性：定向
3.极化方式：垂直极化
4.工作频段：700-3700MHZ
5.平均功率容量：10w
6.驻波比≤1.4。
7.三阶互调≤-85dBm。
8.五阶互调：≤-122dBm
	副
	410

	11
	馈线
	1/2英寸阻燃馈线
	1.电阻：50Ω
2.颜色：黑色
3.转换器：1/2
4.连接线：馈线接头
5.护套最小厚度规格1/2：≥0.8MM
6.电缆最大外径规格1/2：≤16.4MM
7.绝缘介电强度：DC 6000V 1min 不击穿
8.内导体直流电阻(20℃)规格1/2：≤1.62Ω/km
9.外导体直流电阻(20℃)规格1/2：≤2.5Ω/km
10.电压驻波比≤1.40
	米
	26816

	12
	馈线
	7/8英寸阻燃馈线
	1.电阻：50Ω
2.颜色：黑色
3.转换器：7/8
4.连接线：馈线接头
5.护套最小厚度规格7/8：≥1MM
6.电缆最大外径规格7/8：≤27.5M
7.绝缘介电强度：DC 6000V 1min 不击穿
8.内导体直流电阻(20℃)规格7/8：≤1.5Ω/km
9.外导体直流电阻(20℃)规格7/8：≤1.34Ω/km
10.电压驻波比≤1.30
	米
	532

	13
	24芯光缆
	GYTA-24B1
	1、规格：24芯单模光缆
2、产品描述：紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果；外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度；外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料；适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用；外皮为黄色，易于施工区分。
3、光纤几何机械特性
光纤类别：9/125
芯核直径(ìm)：9.3±0.4
包层直径(ìm)：125±2
包层不圆度 (%)：≤1%
涂覆层直径(ìm)：245±10
涂覆层不圆度 (%)：≤6%
芯核/包层同心度误差(ìm)：<0.8
包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0
数值孔径：0.275±0.015
4、光纤传输特性
衰减：1310nm    ≤0.36dB/km
      1550nm    ≤0.22dB/km
色散系数：1285~1340nm    -3.5～3.5ps/(nm.km)
          1550nm    ≤18ps/(nm.km)
零色散波长范围：1302~1324nm
零色散斜率：≤0.093ps/(nm2.km)
截止波长：1150≤ëc≤1330nm
模长直径 (MFD)：1310nm    9.3±0.4ìm
光纤翘曲特性参数R：4.0 m
5、环境特性
运输温度：-20～60℃
储藏温度：-5～50℃
施工温度：-5～40℃
工作温度：-25～75℃
弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态)
	米
	3800

	14
	光缆终端盒
	24芯
	1、规格：24芯LC接口光纤配线盒
2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
3、光纤盒采用优质外壳材质.抗压耐腐蚀
	个
	19

	15
	配电箱
	含电表、插座
	含电表箱、电表、空开（按需）、接地端子、电源插座（机房侧）
	台
	38

	16
	电源配套电源线
	ZA-RVV 2×10
	1×10mm2
	米
	380

	17
	电源配套电源线
	ZA-RVV 1×16（黄绿线）
	1×16mm2（黄绿）
	米
	190

	18
	电源配套电源线
	ZA-RVV 1×25（黄绿）
	1×25mm2（黄绿）
	米
	190

	19
	馈线配件
	1/2"N型公头
	1.特性：普通
2.转换器：1/2
3.连接线：馈线接头
4.插入损耗：≤0.3dB
5.电压驻波比690MHz-5800MHz频段，直头≤1.2，弯头≤1.25。
6.耐电强度：连接器及1／2＂跳线：2000V(Ac)/1min无击穿、无闪络。
	个
	9996

	20
	馈线配件
	7/8"N型公头
	1.特性：普通
2.转换器：7/8
3.连接线：馈线接头
4.插入损耗：≤0.2dB
5.电压驻波比690MHz-5800MHz频段，直头≤1.2，弯头≤1.25。
6.耐电强度：连接器及7／8＂跳线：2500V(Ac)/1min无击穿、无闪络。
	个
	64

	21
	馈线配件
	N-JJ
	N型内螺纹公转公 (N-JJ)
	个
	450

	22
	馈线配件
	N型公头转N型母头（弯式）N-JKW
	1.N型内螺纹公转外螺纹母转弯连接头(N-JKW)
2.尺寸：1/2
3.工作频率：690-5800MHZ
4.接口类型：N
5.插入损耗：0.2
6.耐电强调：2000V(Ac)/1min无击穿、无闪络。
7.电压驻波比：690MHz-5800MHz频段：≤1.4
	个
	2200

	23
	馈线配件
	N-KK
	N型外螺纹母转母 (N-KK)
	个
	10

	24
	尾纤FC/FC(熔纤用)
	1m
	FC/FC(熔纤用)
	根
	228

	25
	分布室内接地排
	100*30
	100*30
	块
	19

	26
	铜鼻子
	Ф16
	Ф16
	个
	190

	27
	铜鼻子
	Ф25
	Ф25
	个
	190

	28
	室内吸顶天线支架
	角铁
	天线支架：角铁支架
	个
	2226

	29
	室内壁挂天线支架
	扁铁
	天线支架：扁铁支架
	个
	410

	30
	KBG管
	Ф25
	Ф25
	米
	4000

	31
	KBG管
	Ф40
	Ф40
	米
	200

	32
	金属软管
	Ф25
	Ф25
	米
	400

	33
	金属软管
	Ф40
	Ф40
	米
	20

	34
	KBG管接头
	Ф25
	Ф25
	个
	1200

	35
	KBG管接头
	Ф40
	Ф40
	个
	60

	36
	光缆测试
	24芯
	
	段
	19

	37
	光缆布放
	24芯
	
	米
	3800

	38
	室内天线安装
	
	
	副
	2636

	39
	馈线布放
	
	
	米
	27348

	40
	室内分布式天、馈线系统调测
	
	
	条
	5030

	41
	安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器(功分器、耦合器))（室内）
	安装调测室内天、馈线附属设备(合路器、分路器(功分器、耦合器))
	
	个
	2456

	42
	金属管敷设
	
	
	米
	4200

	43
	安装电表箱
	
	
	个
	38

	44
	配合基站系统调测（定向）
	/
	
	扇区
	2

	45
	配合联网调测
	/
	
	站
	1

	46
	设备后续维护
	/
	
	项
	1

	47
	交换直模块
	48V
	1.支持市直、高压直流两路兼容输入：交流/HVDC输入转换成-48Vdc输出， 为交直流场景提供可靠备电输入电压AC:85~300Vac；HVDC:85~400Vdc-48V输出电压48V。
2.额定功率/容量≥1500W。
3.保护功能：过压、欠压、过流、短路、过温自动保护。
	个
	26


5、参考品牌清单：
	序号
	项目类别
	参考品牌

	1
	无源器件-耦合器
	三维、中邮科、中兴、京信、国人或同档次及以上

	2
	室内天线
	中天、中邮科、三维、京信、国人或同档次及以上

	3
	馈线
	亨鑫、通鼎、中天、摩光通讯、联杰科技或同档次及以上

	4
	24芯光缆
	烽火、通鼎、中天、普天、百盛或同档次及以上

	5
	光缆终端盒
	烽火、通鼎、中天、普天、鑫诺米或同档次及以上

	6
	配电箱元器件
	西门子、施耐德电气、ABB、罗格朗、海格或同档次及以上

	7
	电源线
	远东电缆、宝胜、永通、中大元通、上上或同档次及以上


注：（1）关于参考品牌：本项目推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌。
三、招标方式：
1.本工程采用  公开  招标的方式招标。
2.在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可按照招标公告要求获取招标文件。
3.潜在投标人少于3家时，招标人重新发布信息，重新组织招标。
四、投标人应具备承担本项目货物的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1.投标人自2023年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
2.投标人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3.投标人投标资格业绩：自2021年7月1日以来，完成过单个合同金额80万元及以上的建筑工程的无线室分项目。
备注：
①业绩证明资料须同时提供：提供业绩合同、通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》；
②业绩时间以《准予接入公网通知书》上的时间为准，金额以合同为准；
③项目其余特征内容在上述证明材料中未明确的（如综合类项目合同中无法体现无线室分的合同金额的），提供建设（代建）单位的证明材料，需加盖提供单位公章。
注：本项目中的“无线室分”是指：室内分布天线系统，是室内覆盖系统的重要组成部分，通过在建筑物内各个区域布放馈线及安装天线(或泄漏电缆)等措施，使信号均匀地分布在各区域，实现用户在任何时间、任何地方的移动通信。
4.本次招标不联合体投标。
五、资金来源
建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
六、投标文件有效期
60日历天，自投标截止之日起。
七、投标费用
投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。购买招标文件，应支付费用 0 元，以上费用不退还。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
八、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
[bookmark: _Toc29389651][bookmark: _Toc4050]二、招标文件
一、招标文件的组成
1.本招标文件由前附表、投标须知、主要合同条款、招标答疑纪要、投标文件（封面格式及附表件）等组成等组成。
2.除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3.投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在开标会议时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc29389652][bookmark: _Toc16310]三、投标报价
（一）投标报价
1、投标人根据市场行情和招标人提供的资料自主报价，投标人报价时应充分考虑现场工作条件及周围环境特点。
报价中应包括实施本项目所需的货物价款、人工、机械、材料、管理、保险、利润、税费、检测、技术服务等所需的一切相关费用。
2、投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
四、投标文件的编制
（一）投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
（二）投标文件的组成
投标人的投标文件包括：资格审查资料、技术标和商务标三部分；
1.资格审查资料包括内容：
1.1封面（格式见后）；
1.2法定代表人身份证明（格式见后）；
1.3法定代表人授权书（格式见后）；
1.4企业营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖投标人公章；
1.5投标资格业绩证明材料并加盖投标人公章；
1.6承诺书（格式见后）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2.技术标资料包括内容：
2.1封面（格式见后）；
2.2本项目质保期不少于36个月（从通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》之日起开始计）（投标文件中提供供应商盖章承诺，格式自拟）。
2.3根据技术标评分细化标准自行编制（格式自拟）。
3.商务标资料包括内容：
3.1封面（格式见后）；
3.2投标承诺书（格式见后）；
3.3投标函（格式见后）；
3.4总报价书（格式见后）；
3.5报价明细表（格式见后）。 
（三）投标文件格式要求
投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标文件。
（四）投标保证金：无。
（五）投标文件的份数和签署
1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2、投标文件“正本”与“副本”均要求装订成册。
[bookmark: _Toc29389653]3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖印鉴。
[bookmark: _Toc18253]五、投标文件的递交
（一）投标文件的密封与标志
1.投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
2.包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”“技术标”和“商务标”。
3.投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。
（二）投标文件截止送达及时限
1.投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2.投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
（三）投标文件的修改与撤回
1.投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2.投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
3.在投标截止时间至招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件。
[bookmark: _Toc16687][bookmark: _Toc29389654]六、开 标
[bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc9292][bookmark: _Toc24132][bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc25497]（一）开标会议程序
1.投标人不需要到开标现场参加开标会议（投标文件即交即走）；
2.招标人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员；
3.检查投标人标书的密封情况和送达时效；
4.启封资格审查资料，评标委员会对投标单位资格审查资料进行符合性评审；
5.启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
6.宣布各投标人技术标得分；
7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
8.宣布各投标人得分，根据评标办法确定中标候选人。
[bookmark: _Toc1222][bookmark: _Toc6029][bookmark: _Toc2993][bookmark: _Toc13272][bookmark: _Toc28872][bookmark: _Toc25656][bookmark: _Toc6031]（二）开标会议基本要求
1.招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议，本项目采用现场递交（即交即走）方式，不参加后续开标会。
2.开标会议在有关部门监督下，由招标人组织并主持，并邀请与开标会议有关的人员等参加。
3.根据前附表的递交方式，在规定的时间内未收到投标文件的视作自动放弃投标。
4.开标现场全程视频录像。
5.开标过程中要求投标人进行澄清、说明或补正的，须通过指定的电子邮箱3937356533 @qq.com做出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。
[bookmark: _Toc7717][bookmark: _Toc28858][bookmark: _Toc13491][bookmark: _Toc27784][bookmark: _Toc16438][bookmark: _Toc16427][bookmark: _Toc22835]（三）投标人有下列情形之一的，其投标行为将视为无效：
[bookmark: _Toc16582][bookmark: _Toc27629][bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc27909][bookmark: _Toc26594]1.未按规定在投标截止时间前向招标人递交投标文件的；
2.投标文件未按要求密封的；
3.投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；
4.投标文件不符合招标文件载明的要求的；
5.投标人的投标报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；
6.不符合招标文件明确的实质性响应条件的。
（四）投标书鉴定和公布
当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。
[bookmark: _Toc3174][bookmark: _Toc20767][bookmark: _Toc13043][bookmark: _Toc27804][bookmark: _Toc24227][bookmark: _Toc8020][bookmark: _Toc26143]（五）唱标
唱标内容将做好记录。
[bookmark: _Toc12709][bookmark: _Toc11264][bookmark: _Toc25852][bookmark: _Toc30216][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc1705]（六）招标记录
[bookmark: _Toc29389655]开标会议全过程由招标人代表或其委托的代理机构代表记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc28516]七、评  标
一、评标组织
1.评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
2.评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）其他应回避的情形。
二、评标原则
1.竞争优选；
2.公开、公正、公平、优质、合理低价的原则；
3.人员素质好，信誉高，诚信的原则；
4.反对不正当竞争。
三、评标要求
1.评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2.下列情况属于重大偏差：
2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6 投标文件载明的技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3.细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4.评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5.对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
（四）评标办法
1.入围方式：全部入围。
2. 本次评标采用综合评估法，评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行评审计分。
3. 技术标（满分70分）
	序号
	评分项
	评分内容
	分值

	1
	企业资质
	（1）投标人具有通信工程施工总承包三级资质，且具备有效的企业安全生产许可证的，得1分；具有通信工程施工总承包二级资质，且具备有效的企业安全生产许可证的，得2分；具有通信工程施工总承包一级资质，且具备有效的企业安全生产许可证的，得3分。
注：投标文件中需提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。
（2）投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个得1分，共3分。
注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。
	6

	2
	业绩
	投标人自2021年7月1日以来，完成过单个合同金额100万元及以上的建筑工程的无线室分项目，每个的1分，最多得3分。
备注：
①业绩证明资料须同时提供：提供业绩合同、通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》；
②业绩时间以《准予接入公网通知书》上的时间为准，金额以合同为准；
③项目其余特征内容在上述证明材料中未明确的（如综合类项目合同中无法体现无线室分的合同金额的），提供建设（代建）单位的证明材料，需加盖提供单位公章。
④投标资格证明中的业绩满足评分项可以作为本项计分业绩。
	3

	3
	项目负责人
	拟派的项目负责人具有通信与广电工程一级建造师执业资格，同时具有对应有效的项目负责人安全生产考核合格证书的，得1分。
拟派的项目负责人具有通信与广电工程相关专业中级职称的，得1分；具有通信与广电工程相关专业高级职称的，得2分。
注：①投标文件中需提供相关证书复印件并加盖投标人公章；
②拟派项目负责人须为企业的在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），需提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若上述负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月由人事代理中心或类似证明机构出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
③一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
	3

	4
	投标技术指标的符合性、优越性
	根据所投产品的详细技术参数进行打分。满足需求指标和商务要求的得15分。指标每负偏离或不响应一项扣1分；扣完为止。
注：投标文件需提供技术要求中要求提供的相关佐证材料。
	15

	5
	覆盖点位提升方案
	根据现有设计图纸，编制点位提升方案，要求点位密度符合医院场景需求，同时提高核心设备安装总量、加强信号覆盖、提高信号稳定性、传输速率。总分16分，由专家综合评审打分。提供如提升说明、点位分布图、仿真覆盖报告等佐证材料。

	
	
	（1）重点区域大厅覆盖密度的提升方案，比如错层改成单层等，优得（5-6）分，良好得（3-4.9）分，一般得（1-2.9）分，未提供不得分。
	6

	
	
	（2）重点区域包括手术室、候诊区等覆盖密度的提升；优得（5-6）分，良好得（3-4.9）分，一般得（1-2.9）分，未提供不得分。
	6

	
	
	（3）对防辐射区域、240mm混凝土墙隔断等区域增加补偿点位，考虑医疗设备干扰因素等；优得（3-4）分，良好得（2-2.9）分，一般得（1-1.9）分，未提供不得分。
	4

	6
	容量提升（高峰时段冗余量）方案
	根据现有设计图纸，编制人流量密集区域容量的提升方案：包括大厅、候诊区等，重点需突出高峰时段冗余量，由专家综合评审打分。优得（5-6）分，良好得（3-4.9）分，一般得（1-2.9）分，未提供不得分。
提供提升说明、容量计算说明等佐证材料。
	6

	7
	信源接入保障方案
	根据投标人与各运营商的合作协调方案，是否有利于本项目的实施等内容评审，提供接入意向相关证明文件。优得（3-4）分，良好得（2-2.9）分，一般得（1-1.9）分，未提供不得分。
	4

	8
	项目实施方案计划及技术措施
	根据投标人提供的施工方案内容完整，编制规范统一、齐全，施工方案和技术措施科学、合理，有针对性（必须分别对手术室、实验室和放射防护区域提供技术实施专篇，分别进行重难点的分析），满足施工要求等内容进行综合评审。优得（5-6）分，良好得（3-4.9）分，一般得（1-2.9）分，未提供不得分。
	6

	9
	
	根据投标人提供的施工进度安排合理，工期安排满足施工要求，施工中劳动力计划安排合理，拟投入的机械设备及材料安排科学、合理，有针对性，满足施工要求等内容进行综合评审。优得（2-3）分，良好得（1-1.9）分，一般得（0.5-0.9）分，未提供不得分。
	3

	10
	售后服务方案
	投标人提供的售后服务方案、维护人员等情况，是否满足招标人的要求，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理等，进行综合比较评分。优得（2-3）分，良好得（1-1.9）分，一般得（0.5-0.9）分，未提供不得分。
	3

	11
	
	根据据投标人售后服务的便利性，应急维修响应能力等内容进行综合评审。优得（2-3）分，良好得（1-1.9）分，一般得（0.5-0.9）分，未提供不得分。
	3

	12
	质保期承诺
	根据投标人承诺的质保期（含设备及管线，以通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》之日起开始计算）进行打分，满足基本要求3年的不得分，每延长1年得1分,最多得2分。
	2


备注：
（1）有关以上评分的资料（证书、文件、合同等）直接提供复印件（或扫描件）加盖投标人公章，投标人对真实性、有效性负责；
（2）对各评审委员会成员的技术部分评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（3）投标人所提供的复印件必须与自有原件一致，如发现有伪造或恶意修改等现象，招标人将上报监督部门，并追究投标人相应责任。

4、商务分（30分）
(1)评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
(2)评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价(其中，
投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。
(3)根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。
即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分(30分)；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。
计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
5.综合得分（满分100分）= 技术分+商务分
评审小组按总得分从高到低的顺序推荐确定中标候选人。
6.本次招标无符合招标资格要求的投标人时，重新组织招标。
[bookmark: _Toc29518]八、定 标
定标方法：
根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终总得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人现场抽签方式确定中标人。
评标委员会推荐中标候选人 1  名（总得分最高）。中标公示3天。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。
[bookmark: _Toc29389657]确定中标候选人后，招标人应按规定公示3天，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门。
[bookmark: _Toc7998]九、授予合同
一、中标通知书
招标人应及时将中标通知书发放给中标候选人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
[bookmark: _Toc3990]中标人应在中标确认后30天内与招标人根据《中华人民共和国民法典》及相关文件的规定，依据招标文件、投标文件签订合同，逾期不签订的视为违约。
[bookmark: _Toc29389660][bookmark: _Toc16666]

第三章 合同主要条款

一、项目概况
1、项目名称：绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布系统项目
2、建设地点：项目位于越城区东浦街道、东至滚塘，南至十公溇，西至二环西路高架，北至西郊路。
3、建设规模：项目总建筑面积约 107608.36平方米，其中：地上建筑面积约70902.49平方米，地下建筑面积约36705.87平方米。项目按三甲精神专科医院标准建设，设置床位800张，新建设备用房、科研办公楼、综合门诊楼、综合住院楼、心身医学中心等。
4、合同内容：绍兴市第七人民医院新院区建设工程室内分布专业图纸范围内的地下车库（B1F+B2F）、南区平层、北区平层、电梯设施等的分布线系统所有内容，包括设备采购、室内分布施工图的进一步深化设计、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、安装、调试、检测、并最终通过验收，取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分），提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
如图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化(中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化，投标时承诺的信号提升方案需由中标人负责深化)，要求二次深化图加盖相应资质的章，经总包设计院审核认可并盖章，且优化方案必须经过招标人认可方能最终实施(如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按招标人要求进行设计和施工，并最终通过验收)，各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的，则相应设备或材料需变更为升级后的设备或材料并经招标人同意，费用也不再增加。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减。
5、项目工期:90日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，至本项目取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）之日止）。
6、质量要求：合格并取得《准予接入公用电信网通知书》（无线室分）。
二、合同价款的确定
1、合同价格形式：约定范围内固定总价合同；
2、价款确定：约定范围内中标总价一次性包干，不再调整。招标人有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。
（1）如因招标人原因需进行设计变更，则变更内容必须经过代建单位、设计单位、全咨单位书面同意后方可实施，未经各方确认不作为结算依据。
设计变更内容结算口径：投标清单中有中标综合单价的，按中标综合单价；投标清单中有类似子项中标综合单价的，参照该子项中标综合单价；投标清单中没有该子项的，由中标人进行报价，经招标人、代建单位、全咨单位审核后，结算时按照招标人签证价结算。
（2）如中标人需要对图纸进行深化，所有涉及到的深化图纸及变更都需经招标人、代建单位、设计单位、全咨单位书面确认并同意后实施。
（3）质保期内新院建设面积范围内（包括特定区域）如信号不稳定或未实现全覆盖时由中标人无条件整改完毕（包括但不限于增补设备设施等）。
注：相应变更程序需要满足招标人、代建方、主管单位（如有）等相关规章制度，应及时向招标人、代建方及主管单位（如有）进行书面报告，确保各相关方充分知情并履行相应职责。
三、付款方式
1、合同签订生效且收到中标人交纳的履约保证金后，同时招标人收到中标人递交的合法发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，招标人向中标人支付合同总价的30%；中标人需在招标人支付该节点合同款之前，向招标人提交符合招标人要求的首付款担保（担保金额必须与甲方支付的首付款金额完全一致，即合同总价的30%，担保期限不低于90日历天）；
2、设备到货后招标人根据招标文件、施工图及中标人在投标文件中所投设备，进行开箱检查，确认设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）等符合合同约定、满足使用需求，中标人安装、调试完成，经招标人单项验收合格、经检测信号实现全覆盖后，同时招标人收到中标人递交的合法发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同总价的70%；
3、项目整体竣工验收合格后，同时招标人收到中标人递交的合法发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至合同价的85%；
4、审核结算完成且资料齐全移交招标人后，同时招标人收到中标人递交的合法发票并在完成财务审批手续后的15个工作日内，支付至审定价的98.5%。
5、根据中标人投标时承诺的质保期时间，余款1.5%在承诺的质保期满且无质量和服务问题后一次性付清。
6、本项目付款方为绍兴市第七人民医院，每次付款前，中标人应提供符合招标人要求的发票，否则招标人有权顺延付款且不视为违约。
四、履约保证金
中标通知书发出15个工作日内中标人交纳中标价的2%作为履约保证金，在项目安装调试完成、递交完整的经济技术资料，并单项验收合格且无其他违约行为后予以退还（不计息）。履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、保险机构保证保险保单等。中标人原因导致合同解除的，履约保证金不予退还。
[bookmark: _Toc381966629][bookmark: _Toc304531975][bookmark: _Toc350634643][bookmark: _Toc395874606][bookmark: _Toc371336899]五、接货通知
中标人在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对设备的卸车、贮存的特殊要求以传真或双方确定的其他形式通知招标人，以便接货。招标人只协助中标人接货。卸货、清点、搬运、保管、安装调试、现场清理等均由中标人负责，并承担相应费用。
六、运输及装卸保险
1、设备在装运前由中标人投保，一旦设备在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由中标人负责赔偿，且不免除逾期供货违约责任。
2、中标人保证在确认设备因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何也不以任何理由拖延。
3、中标人工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
[bookmark: _Toc15792]七、人员培训
1、中标人免费对招标人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。设备交货时中标人向招标人提供设备技术资料、图纸和招标人认为有必要提供的其他技术资料。
2、中标人应针对项目系统中的不同操作角色对使用方的人员进行相应的培训，培训的目标是使使用方能熟练使用和维护该系统，培训具体形式应至少包括集中的基础理论、系统日常管理、运维等内容，培训至熟练使用。
3、中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
八、质量、技术标准
1、设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或招标人认可的其他标准。中标人必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或招标人认可的其他标准，招标人随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标人承担检测费用，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究中标人违约责任，并要求中标人支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
2、未经招标人同意，中标人不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，中标人承担由此发生的费用，并赔偿招标人的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
九、设备、材料检验
1、招标人认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。
2、在第一批设备供货之前，招标人将会同代建单位、全咨单位等相关单位到中标人的设备制造厂进行样品审核，中标人应积极配合并对招标人的工作提供方便并承担相关费用。
3、所有的设备备进场时须同时提供设备出厂合格证书、检测报告等合法手续。
4、隐蔽工程必须经全咨单位检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过全咨单位的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
5、样品的报送与封存：需要中标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由招标人、代建单位、全咨单位看样认可后自行采购；主要设备应由招标人、代建单位、全咨单位共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，中标人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
十、设备的安装、调试
1、合同所订的设备到达招标人指定地点后，中标人应在收到招标人通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
2、中标人人员在安装及设备调试期间，所有费用由中标人负责。
3、中标人应在设备安装完毕并具备调试条件下完成设备调试工作。如因中标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标人负担并中标人应承担相应的违约责任。
4、安装完毕后，中标人应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试，招标人可以要求中标人委托具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标人应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由招标人存档。如需招标人派有关人员配合，中标人应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与招标人，以便招标人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。招标人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由中标人负责。
十一、设备验收
1、中标人在合同签订后7天内应提供验收大纲和验收标准供招标人参考。
2、开箱检查：设备到达现场后，中标人派人到现场与招标人、代建单位、全咨单位一起开箱检查，设备的数量、规格、外观质量、其余资料（包括但不限于操作手册，设备参数等）需符合合同约定、满足使用需求的关键环节并进行纸质记录。
3、单项验收：
在设备安装调试完成后、系统正式交付前，对设备及系统功能完整性、性能达标性、运行稳定性及文档规范性进行综合性初步检收。
中标人负责本合同项目所在地政府主管部门的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足相关部门要求，最终应配合招标人通过相关部门验收。如需整改，中标人必须按照相关部门要求整改并通过验收。
4、总包整体竣工验收
中标人配合总包完成工程整体竣工验收，及时根据招标人及总包要求提供相关技术经济资料。
十二、质保及维修
★1、本项目质保期不少于36个月（从通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》之日起开始计）（投标文件中提供供应商盖章承诺）。
2、质保期内如无问题，则在质保期满时，由中标人提交质保期验收申请，验收由招标人签字认可。
3、在项目质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，中标人应负责设备维修、提供技术服务，若无法维修的则负责免费更换产品，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少（根据中标人投标时的承诺在合同签订时明确）个月。
4、如设备在质保期后发生故障，中标人在收到招标人的书面维修通知后，应即时给予响应。
5、中标人在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
6、质量保证期内，中标人需提供对系统软件的免费升级服务，同时不得设置升级障碍，必须对其他系统软件开放端口。质量保证期满后，中标人有义务配合招标人对设备设施的软件系统进行改造升级。
7、中标人应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付招标人使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。
8、无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人须在招标人书面通知后24小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。质保期内，中标人未按时到场或未按时完成维修的，每发生一次，中标人应向招标人支付违约金500元。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除，若不足，中标人应在收到招标人通知后……日内补足
9、中标人承诺，无论属中标人或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与招标人及管理方共同取证，以判断责任原因，不属中标人责任的，由责任方向中标人支付相关维修费用。
十三、安全要求
1、中标人在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由中标人负责，招标人、代建单位因此担责的，有权行使追偿。
2、中标人在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标人应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标人自行负责。
3、中标人在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
4、本项目合同期内出现的作业人员或因中标人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
5、本项目实施过程中，由中标人引起的管线、线路等损坏由中标人承担相应的责任和损失。
十四、违约责任
1、超合同约定工期的，中标人需承担1000元/天的违约金；逾期超过30天的，中标人需承担2000元/天的违约金直至扣除合同价的3%且招标人有权解除合同，中标人承担所有的违约责任并赔偿由此造成的招标人的全部损失。中标人总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除，不足部分另行支付。
2、中标人交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求及招标人要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照招标人的要求退货并每发生一次，中标人需承担2000元违约金，累计发生3次（含）以上的，招标人有权解除本合同、招标人有权没收全部的履约保证金，中标人承担全部的违约责任并中标人应赔偿因此造成的招标人的所有损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
3、中标人接受招标人对供货期调整的要求，具体方式为：招标人提前十五天发出有招标人代表签发的书面通知，中标人进行书面确认后即可执行，对此招标人不承担违约责任。
4、如果中标人对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的中标人任何工作及责任，而且从招标人发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，招标人有权解除本合同，并书面通知中标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给中标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分中标人仍应予以赔偿。
5、因中标人原因解除本合同时，中标人需承担合同价款20%的违约金，且招标人有权决定是否接受属于中标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并中标人应承担由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
6、中标人一旦中标，不得转包、分包或部分分包，否则招标人有权解除本合同、没收全部的履约保证金，中标人需承担合同价款总额的20%的违约金，并赔偿由此造成的招标人的全部损失。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
7、因中标人原因延误工期给招标人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由中标人承担相应责任及费用，招标人有权从中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。
8、因中标人原因造成本项目工程单项或整体验收不合格或验收标准的，招标人有权没收中标人交纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由中标人承担，招标人有权在中标人工程款中扣除相应费用，不足部分招标人有权追偿。
十五、其他约定
1、中标人提出使用其他专利技术或特殊工艺，应取得招标人、代建单位、全咨单位认可，中标人负责办理许可手续并承担有关费用。
2、中标人擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由中标人自行承担，每发生一次，中标人需承担20000元的违约金，如造成招标人损失的，招标人有权全额向中标人追索且招标人有权视情形解除本合同。以上违约金在最近一次支付合同款时扣除。
3、需服从总包管理，配合总包完成工程整体竣工验收。
4、承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。同时应注意保护其他承包人的工作成果；由于承包人原因造成其他承包人工程损坏的，由承包人自行妥善处理，自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，全咨单位及代建单位、招标人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。
十六、合同争议的解决
合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交绍兴市越城区人民法院起诉解决。




第四章 投标文件的格式

                    （项目名称）招标




投  标  文  件

（资格审查资料）






投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
         年         月         日





资格审查资料目录：


1.法定代表人身份证明（格式见后）；
2.法定代表人授权书（格式见后）；
3.企业营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖投标人公章；
4.投标资格业绩证明材料并加盖投标人公章；
5.承诺书（格式见后）。

注：不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。


一、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                     

单位性质：                                                       

地    址：                                                        

成立时间：         年        月           日

经营期限：                                                       

姓名：               性别：         年龄：         职务：        

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。




投标人：                          （盖章）  

日  期：        年      月      日





二、授权委托书

本人               （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。


委托期限：                             。 
    代理人无转委托权。 




投  标  人：                       （盖单位章）
法定代表人：                       （盖章或签字）
身份证号码：                                         
委托代理人：                       （盖章或签字）
身份证号码：                                       

                          年      月      日




三、承  诺  书
                           （招标人名称）： 
我方承诺，我方承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受我方投标。 
我方承诺我单位自2023年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录。
我方承诺我单位未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 
特此承诺。 





投标人：                       （盖投标人公章） 
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章） 
       年     月     日 















                    （项目名称）招标








投  标  文  件

（技术标）












投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
         年         月         日


1、本项目质保期不少于36个月（从通信发展办（或通建办）出具的《准予接入公网通知书》之日起开始计）（投标文件中提供供应商盖章承诺，格式自拟）。

2、根据技术标评分细化标准自行编制（格式自拟）

                    （项目名称）招标




投  标  文  件

（商务标）






投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
         年         月         日



商务标目录：
1.投标承诺书（格式见后）；
2.投标函（格式见后）；
3.总报价书（格式见后）；
4.报价明细表（格式见后）。





一、投 标 承 诺 书

致：                        （招标人）
根据贵公司                              项目的招标文件，现决定参加该项目的投标，我            （法定代表人），委托                          （投标人全称）     （职务）        （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《民法典》中的一切规定，履行相关义务。
2、投标文件的内容真实可靠。
3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。
4、同意此次招标文件中的各项内容。
5、同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。

所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：
地址：                            邮编：                           
电话：                            传真：                           
法定代表人：                                 （签字或盖章）
投标人全称：                                 （投标人公章）


       年     月     日

二、投  标  函

                        （招标人名称）：
1、我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以招标文件约定的投标报价（大写）           （小写：              ）承接本项目所包含的所有工作。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、如我方中标：   
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；   
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。    
4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5、                                    （其他补充说明）。

投标人：                           （盖投标人公章）
单位地址：                                        
法定代表人：                         （签字或盖章）                 
电    话：                传    真：              
开户银行名称：                                    
银行帐号：                                        
开户银行地址：                                      
电    话：               
                            
         年     月     日






三、总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	投标报价
	大写：               （小写：        ）

	备注
	




投标人：                   （盖投标人公章） 
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章） 
       年     月     日 
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四、报价明细表

（此报价明细表的货物种类、数量不得低于招标人最低配置要求）

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	综合单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（投标总价）
	



投标人：                   （盖投标人公章） 
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章） 
       年     月     日 

