	序号
	货物名称
	品牌、型号
	主要技术参数要求
	单位
	数量

	1
	智能警戒网络摄像机
	海康威视、DS-2CD2346SJFA4-LX
	400万定焦智能海螺网络摄像机
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声光报警
分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测10张人脸
自研观澜编码Lite，省存储，画质稳
最低照度：彩色：0.005 Lux
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 
补光距离：红外30m，白光30m
防补光过曝：支持 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A）
电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 
智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测  
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	2
	智能警戒网络摄像机
	海康威视、DS-2CD2T46SJFA4-LX
	最大分辨率2688x1520。
最低照度彩色0.005lx。
内置1颗CPU、GPU、NPU一 体化芯片。
补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。
具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警： 1）光线明暗变化； 2）篮球滚动； 3）狗行走； 4）树摇晃； 5）旗帜飘动； 6）车辆
可同时对经过设定检测区域内的不少于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心
电源电压在DC12V±30％范围内变化时，应能正常工作，并支持防反接保护，支持POE供电
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	3
	防爆摄像机
	海康威视、DS-2XE8647FWD-XST
	内置2个麦克风、1个扬声器、4颗红外/白光混合补光灯，1颗闪光报警灯
内置 1/1.8英寸，400 万像素 CMOS 传感器
内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片，
最大分辨率2560*1440 ，分辨力不小于1400TVL
最低照度彩色：0.0002 lx，最低照度黑白：0.0001 lx
支持人脸抓拍功能，可同时对设定检测区域内不低于 30 个人脸进行检测框选跟踪。人脸抓拍模式可选择最佳抓拍或快速抓拍，抓拍图片数量可设。
设备可对视频画面中不少于 30行安全帽检测，当检测到有未戴安全帽人员时，样机可框选跟踪、抓拍，可存储抓拍图片，布防时间可设。
支持用户自定义不低于4个AI算法库，可设置当前生效的算法库和显示当前算法库的运行状态，并支持增加、删除算法库及自定义算法库名称;
当越界侦测或区域入侵报警产生时，可在设定的报警布防时间内触发联动声音报警和/或白光灯闪烁，
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃，防护等级IP68，IK10
防爆标志：Ex db ib ⅡC T6 Gb/Ex ib tb ⅢC T80℃ Db
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	4
	支架
	定制
	防爆壁装支架
	台
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（2） 其他要求：
1.承诺中标人在合同签订后15天内完成所有设备的安装调试并投入使用。
2.质保期：自设备验收合格之日起12个月。
3.提供7×24小时技术支持服务。服务内，对招标人的反映的任何问题响应时限为半小时内，现场维护响应服务半小时内，特殊情况在24小时内无法修复的，须提供备用方案或设备，保证项目的稳定运行。
★4.所有摄像机须无缝接入到医院原有视频监控管理平台（中标后签订合同前，需要提供无缝接入证明并加盖原有视频管理平台厂家公章,并提供现有平台厂家无缝对接承诺函，若无法提供则作废标处理。），每日能定时开启入侵报警功能。此次所有设备的安装费用和对接费用已包含在此次预算中，请投标人做好充分的调研及准备工作。
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