绍兴市第七人民医院

安瓿破碎机采购项目比价公告

	序号
	物资名称
	尺寸
	材质及技术参数
	上限

单价
	预算数量
	预算总价

	1
	安瓿破碎机（立式医药瓶破碎机）
	长≤490mm、宽≤490mm、高≤880mm
	详见附件 2 技术参数
	7000元
	1台
	7000元

	
	上限总价：7000元


一、比价内容相关信息

（一）预算上限总价：7000元（大写：柒仟元整）
（二）服务期限及要求：包含设备供货、运输、现场安装调试、操作培训，送货至医院指定地点；合同签订后10个工作日内完成送货、调试并验收合格；报价为全包固定总价，包含设备本体、运输、调试、培训费、税费、质保、售后等全部费用。

（三）质保年限≥1年，质保期内提供免费维修更换服务。

（四）成交方式：投标报价最低中标（若投标报价最低中标相同，通过抽签确定供应商）

二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2026年10月12日至2026年10月14日上午8:00-11:30，下午14:00-17:00递交报价文件(双休日及法定节假日除外）

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

（四）供应商资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具备本产品销售供货能力。

（五）需提供以下资料：营业执照、附件1、产品技术资料（含实物照片、产品技术说明书）、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件、信用中国及中国政府采购网相关截图。以上文件放置于全密封的文件袋中，外包装上需标明标段号，密封处需加盖单位公章。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                     
	序号
	物资名称
	尺寸
	材质及技术参数
	投标

单价
	数量
	总价
	实物照片

	1
	安瓿破碎机（立式医药瓶破碎机）
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价：       元

大写：             元（保留小数点后两位）

质保年限：       年


注:1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年    月    日

附件2

材质及技术参数

一、设备基础参数

1. 设备型式：立式结构，整机配备万向移动脚轮，方便移位； 

2. 整机外形尺寸：长≤490mm，宽≤490mm，高≤880mm； 

3. 供电电压：220V，电机功率≥1.5kW； 

4. 操作配置：带触控显示屏，具备密码开机保护； 

5. 破碎方式：低速大扭矩破碎，低噪音运行；用于破碎安瓿瓶、医药玻璃瓶； 

6. 接料方式：抽屉式密闭接料仓，带锁闭装置，防止玻璃碎屑外泄； 

7. 防护性能：整机密闭破碎，减少玻璃飞溅。

二、设备性能与使用要求

1. 投料要求：支持均匀投料，具备防物料堵塞保护；严禁金属、易爆物料投入； 

2. 操作逻辑：开机后先空载运行再投料；停机需待腔内物料完全排净后方可断电； 

3. 故障保护：出现闷机、轴承超温等异常立即停机保护；设备完全停稳后方可抽取接料斗； 

4. 供货时须提供完整中文使用说明书，供方负责对医院操作人员开展现场操作培训。

三、质保及售后服务

1. 整机质保期不少于 1 年，自验收合格之日起算； 

2. 质保期内因设备质量问题发生故障，供应商须及时响应，提供免费上门维修、零部件更换； 

3. 质保期满后，提供终身技术咨询及优惠维修服务。
