绍兴市第七人民医院

综合VIP病区设备采购项目询价公告
	项目编号
	项目名称
	设备

名称
	数量
	投标上限价（元）
	采购需求

	1
	病区车辆
	不锈钢 被服车
	1辆
	1000
	600×600×850mm（±20mm），304及以上不锈钢，厚度≥1.2mm

	
	
	不锈钢 病历车
	1辆
	1950
	640×370×940mm（±20mm），304及以上不锈钢，厚度≥1.2mm；30格，带抽屉

	
	
	不锈钢 治疗车
	1辆
	1350
	690×450×850mm（±20mm），304及以上不锈钢，厚度≥1.2mm，带抽屉

	
	
	不锈钢 治疗车
	1辆
	960
	350×459×850mm（±20mm），304及以上不锈钢，板材厚度≥1.2mm，带抽屉

	
	
	ABS抢救车
	1辆
	3800
	750×475×930mm（±20mm），钢+ABS工程塑料结构组成，铝合金四柱承重

	2
	普通病床
	手摇三折病床
	10张
	1780/张
	2180×970×520mm（±20mm），双摇塑背四刹，整体护栏总长度≥1400mm，竖立状态时床栏高度≥350mm ，带餐桌板；四个点滴杆插孔（不含输液架），四个引流袋挂钩，多体位输液引流；床底配置杂物架；背板角度调节范围75°±5°，膝板角度调节范围40°±5°

	3
	监护仪
	监护仪
	1台
	13900
	用于心电、血压、脉搏血氧饱和度、脉率、呼吸、体温等基本参数监测，监测数据可显示回顾、存储和打印，屏幕尺寸≥8吋；能大字体显示，标配主机、心电导联线、血压导气管及血压袖带、锂电池、SpO2附件

	4
	电子血压计
	电子血压计
	1台
	3000
	用于成人及3岁以上儿童血压及脉搏数的测量，存储值≥100次。防震设计，自动智能测量两种模式；标配袖带、电源适配器、充电电池和空气管

	5
	呼叫系统
	呼叫系统（包括卫生间呼叫按钮）
	1套
	29000
	主机支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫处理与清除、语音报号；分机具备呼叫通话和清除功能；走廊显示屏双面多功能显示床号、时间等；卫生间分机满足紧急呼叫要求，带指示灯，防水、防尘设计。配置要求：60床位主机1个，床头分机50个，卫生间分机20个，走廊显示屏1块（包括安装、调试）。


一、询价内容及相关信息：
（一）预算上限价：详见表格
（二）服务内容：详见表格

（三）保修时间要求：电子血压计≥2年，其余≥3年。

（四）成交方式：符合采购需求的前提下，投标总价最低者中标（若投标总价相同，通过抽签确定供应商）。
二、截止时间及相关注意事项：
（一）时间：2025年4月3 日至2025年4月10 日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

（二）地点：绍兴市越城区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼218设备科办公室。
（三） 供货商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）需提供以下资料：营业执照复印件、附件1、附件2、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件，相关医疗设备注册证及厂家授权以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封袋封面需写明所投项目编号，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：周梦园，联系电话：0575-85397728。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：

综合VIP病区设备采购项目投标价

	序号
	名称
	规格

型号
	投标上限单价
	内容
	投标单价
	项目总价

	
	
	
	
	
	
	


附件2：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	投标总价（元）

	1
	
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

